ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
„Доставка на специализиранa техника” по обособени позиции N 1 „Доставка на нов самосвал” и N 2 „Доставка на тракторна косачка с прикачен инвентар”

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ N 1 - „Доставка на нов самосвал”
1. Двигател – дизелов, максимум 8 000 куб.м.;
2. Максимална мощност – минимум  250kW;
3. Максимален въртящ момент – минимум 1100Nm;
	4. Скоростна кутия – механична или автоматична, синхронизирана, минимум осемстепенна;
	5. Спирачна система – пневматична, двукръгова, дискови спирачки на минимум предните колела, наличие ABS, ESP;
	6. Колесна формула –  4х2;
	7. Ниво на емисиите -  ЕВРО 6;
	8. Кабина дневна с двойна пасажерска седалка -  2+1 места;
	9. Дата на производство – мин.  2015 г. ;
	10. Общо тегло минимум 18 000 кг.;
	11. Радиус на завой – максимум 7.5 метра;
Забележка: общото тегло влючва собствената маса на самосвала, собственото тегло на коша и полезния товар.
	12. Товароносимост – не по – малко от 10 500 кг.;
Забележка: товароносимостта на надстройката трябва да бъде не по – малка от 10 500 кг., като тази стойност се отнася за чистата товароносимост на превозвания товар и не включва собствената маса на самата надстройка и масата на базовия автомобил.
	13. Задвижване на оборудването – хидравлично;
	14. Обем на коша – минимум 9 м3 за превоз на инертни материали;
	15. Самосвалната уредба – коша да е със задно или задно и странично (комбинирано)  разтоварване;
	16. Подът на надстройката да е изработен от износоустойчива с дебелина минимум 4мм;
	17. Да отговаря на всички изисквания за техническа безопастност и работа;
	18. Изолация на коша – да е предназначена за превоз на инертни материали – пясък, баластра и др.;
	19. Резервно колело с крик и инструменти;
	20. Дневни светлини, радио СД, звукова сигнализация при движение на заден ход;
[bookmark: _GoBack]	21. Електрически стъкла и огледала, централно заключване.

	ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ N 2 - „Доставка на тракторна косачка с прикачен инвентар”
	1. Двигател – бензинов или дизелов;
	2. Мощност – минимум 8.5 kW
	3. Ширина на косене – минимум 90 см
	4. Включване на ножа - електрическо
	5. Кош за събиране минимум 200 литра
	6. Колела: предни -  мин. 15х6,00-6 ; задни- мин. 15х6,00-6                     
	7. Прикачен инвентар : 
7.1. Ремарке:
- товароносимост минимум 200 кг; 
- капацитет на  зареждане: мин. 110х80х25см; 
- размер на гумата: мин. 13“.
	7.2.  Валяк: 
- тегло на валяка минимум 100 кг; 
- работна ширина: мин. 85см; 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 
	1. Посочените технически характеристики за специализираната техника по отношение на оборудването са минимални. Всеки участник може да предлага и повече екстри от минималното изискано оборудване, при условие че ценовото му предложение не надвишава максималния размер на финансовия ресурс за съответната позиция, посочен от Възложителя.
	2. Специализираната техника да е в състояние, годно за привеждането им в незабавна експлоатация (оборудвани с: нов акумулатор; монтирани нови гуми; предпазни средства; системи за сигнализация; работещи светлини и агрегати и др.)
	3. Специализираната техника следва да разполагат с всички необходими според вида и конструкцията си документи за покриване изсикванията за първоначална регистрация и движение по смисъла на Закона за движение по пътищата и специалните подзаконови нормативни актове, включително сертификати за съответствие, фабрични данни от проведени тестове, сертификати за произход и др., които следва да се представят пред органите на МВР- КАТ при регистрацията.
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