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У К А З А Н И Я  К Ъ М У Ч А С Т Н И Ц И Т Е
за реда и условията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оценка на съответствието и Строителен надзор по две обособени позиции по НПЕЕМЖС“


ОБЕКТ на настоящата поръчка са многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Описание на обектите
Многофамилните жилищни сгради са, както следва:
Обособена позиция № 1: „Многофамилна жилищна сграда „Младост”, находяща се в: гр. Крумовград, ул. „Александър Стамболийски” №1“;
Обособена позиция № 2: „Многофамилна жилищна сграда“, находяща се в: гр. Крумовград, кв. „Запад” блок 1“

Възможност за представяне на варианти в офертите: 
Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 
Място и срок за изпълнение на поръчката: 
Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Крумовград 
Срокът за изпълнение започва да тече от датата на получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя за стартиране на изпълнението на договора за обществена поръчка. 
Разходи за поръчката: 
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.  
Стойност на поръчката: 
Прогнозната максимална обща стойност на настоящата обществена поръчка, в рамките на която ще бъде сключен договор за изпълнение, възлиза на 33 900.00 (тридесет и три хиляди и деветстотинлева) лв. без ДДС, като прогнозните максимални стойности на отделните обекти/обособени позиции е както следва: 
	№
	Блок
	РЗП [m2]
	Оценка на съответствието
	Строителен надзор
	Общо

	1
	 Обособена позиция 1:
„Многофамилна жилищна сграда „Младост”, находяща се в: гр. Крумовград, ул. „Александър Стамболийски” №1“
	4023.83
	5 000.00 лв.
	10 000.00 лв.
	15 000.00 лв.

	2
	Обособена позиция 2:
„Многофамилна жилищна сграда“, находяща се в: гр. Крумовград, кв. „Запад” блок 1“
	5064.93
	6 300.00 лв.
	12 600.00 лв.
	18 900.00 лв.



*Посочените стойности  в таблицата са без вкл. ДДС.


Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет като цяло и по отделни бюджетни пера по дейности и обособени позиции. 
	Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена и съответно цената по бюджетни пера и обособени позиции   не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс – при установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс и/или по някое от бюджетните пера по дейности и обособени позиции, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

ІV. Финансиране и начин на плащане
Финансовите средствата по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по реда на ПМС № 18/02.02.2015 г.
Плащанията ще се извършват под формата на авансово, междинни и окончателно плащане.
Плащания по договора: 4.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер до 35 % /тридесет и пет процента/ от общата стойност на договора с ДДС – платимо в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, от датата на предоставяне на целево финансиране от страна на Българска банка за развитие по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Авансовото плащане се извършва в случай, че Изпълнителя е представил банкова гаранция в полза на “Българска банка за развитие“АД/ Сдружението на собствениците за всеки един обект, предмет на договора.След извършване на авансовото плащане изпълнителят представя фактура за размера му.
4.2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ съответстващи до достигане на 80 % /осемдесет/ от стойността на договора с ДДС, след пропорционално приспадане на авансовото плащане, се извършват в срок до 15 /петнадесет/ дни от подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и Междинното плащане се извършва след изготвяне на междинен доклад, съдържащ актуална и текуща информация за състоянието на строежа, която информация следва да дава данни за обстоятелствата по чл. 168 от ЗУТ. Периодът между два отделни междинни доклада не може да е по-кратък от две календарни седмици.
4.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва при подписан Протокол за установяване годността за ползване – Приложение № 16 към чл. 7, ал. 3, т. 16 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година в срок до 15 /петнадесет/ дни след подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от общо одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми по договора се приспаднат извършените плащания.
Плащанията с подизпълнител, ако е приложимо, се осъществяват по реда на чл. 66 от ЗОП.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания на Възложителя в настоящите указания и документацията за участие. 
Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, установени в обявлението и документацията за участие, както и тези, предвидени в настоящите указания в хода по осъществяване на процедурата. 
Участниците са длъжни да представят всички изискуеми документи, предвидени в процедурата. 
I. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато: 
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 
5. е установено, че: 
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
Основанията по I. т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 
т. 3 не се прилага, когато: 
1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 
2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. 
Лицата по I. т. 1, 2 и 7 са
1. лицата, които представляват участника или кандидата; 
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата; 
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи. 
Лицата по т. 1 и 2 са, както следва: 
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон; 
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 
4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон; 
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон; 
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 
7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 
8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива; 
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 
В случаите по т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП. 
Кандидат или участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът може да докаже, че: 
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 
Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП възникнали преди или по време на процедурата. 
Горното се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 
1. пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 
2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" и т. 6, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. 
Доказване липсата на основания за отстраняване:
За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя: 
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост; 
2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 
3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 
Когато в удостоверението по т. 3 се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка. 
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 1 – т. 3, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 
Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. 
Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава. 
Възложителят няма право да изисква представянето на документите, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път. 
Заинтересованите лица могат да се запознаят и изтеглят пълния пакет на документацията за участие от официалния сайт на Община Крумовград, посочен в обявлението, раздел „Профил на купувача“, посочен в обявлението.

ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Възложителят провежда публично състезание с цел да определи участниците, които имат необходимите финансови и технически възможности да изпълнят обществената поръчка. 
Всеки участник има право да представи само една оферта. 
При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. 
Всички документи, за които не се иска нотариална заверка, трябва да са: 
Заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващ/и участника и свеж печат. 
Всички документи, свързани с предложението, трябва да бъдат на български език или в превод на български език. 
Ако в предложението са включени документи, референции или сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени от превод на български език. 
Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. 
При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност: 
а) решението за откриване на процедурата и обявлението за обществена поръчка до РОП 
б) Техническа спецификация; 
в) Указания за подготовка на офертата; 
г) Образците за участие в процедурата; 
д) Проект на договор за изпълнение на поръчката; 
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. 
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 
Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. 
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 
Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по –горе. 
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 
Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията. 
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 
При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на посочените по-горе условия. 
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: Община Крумовград,  гр. Крумовград, п.к.6900, пл. България № 5.
Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 
1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 
3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите. 
Опаковката включва: 
1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката; 
2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 
3. документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо. 
4. техническо предложение, съдържащо: 
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; 
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по образец; 
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец; 
г) декларация за срока на валидност на офертата по образец; 
д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо по образец; 
5. Опис на представените документи – в свободен текст; 
6. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценовото предложение на участникът (Образец № 6) 
При участници обединения кандидтът или от участник – обединение, което не е юридическо лице следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 
1. Партньор, който ще представлява обединението за целите на поръчката; 
2. Всички членове на обединението са солидарно отговорни за изпълнението на договора; 
3. правата и задълженията на участниците в обединението; 
4. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
5. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. 
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 
При подаване на оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 
Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа посочената по-горе информация. 
Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. 
Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
Преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:
ВАЖНО: КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР СЕ ПРИЛАГАТ ПООТДЕЛНО ЗА ВСЯКА ЕДНА ОТ ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ. 
1. Икономическо и финансово състояние:
1.1 Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка "Професионална отговорност" или еквивалент с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектите и по двете обособени позиции са трета категория).
За доказване на поставеното изискване участниците представят доказателства за наличие на Валидна застраховка за «Професионална отговорност» по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал. 3 и 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката. 
2. Критерии за поддбор, които се отнасят до годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност: 
2.1.  Участниците трябва да притежават валиден Лиценз съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г. или Удостоверение за извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.
Изпълнението на това изискване се доказва от участниците с представяне на заверено копие от Лиценз за извършване на дейностите, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., или Удостоверение, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ, придружен от поименния списък по образец (приложение № 2) на технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.
2.2. Участниците следва да са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ или еквивалентен и трябва да притежават валидно Удостоверение за вписване в регистъра на Агенция за устойчиво енергийно  развитие или еквивалентен регистър (заверено копие). Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.
Изпълнението на това изискване се доказва от участниците с представяне на заверено копие от удостоверението за вписване в регистъра на Агенция за устойчиво енергийно  развитие или еквивалентен регистър. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

3. Критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните способности: 
3.1 Участникът следва да е изпълнил 1 (една) или повече услуги, включваща/и дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката /една или повече/ през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. 
*** „идентични или сходни“ с тези на поръчката са дейностите, свързани с осъществяване на строителен надзор на обекти. 
За доказване на горепосоченото минимално изискване кандидатите или участниците се представят списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.1б) от ЕЕДОП заедно с доказателство за извършената услуга. 
3.2. Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на предмета на поръчката, в минимален състав, както следва: 
3.2.1. Ръководител обект – строителен инженер с образователна степен „магистър”, специалност „ПГС“ / „ССС“ или еквивалентна специалност, с минимум 2г. професионален опит;
3.2.2. Специалист с образователна степен „магистър”, специалност „Архитектура” или еквивалентна специалност, с минимум 2г. професионален опит;
3.2.3. Инженер с образователна степен „магистър”, специалност „Електро” или еквивалентна специалност, с минимум 2г. професионален опит;
3.2.4. Строителен инженер с образователна степен „магистър”, специалност „ВиК” или еквивалентна специалност, с минимум 2г. професионален опит;
3.2.5. Инженер с образователна степен „магистър”, специалност „ОВиК” или еквивалентна специалност, с минимум 2г. професионален опит;
3.2.6. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - инженер с образователна степен  „магистър”, с минимум 2г. професионален опит;
3.2.7. Специалист по качеството и съответствието на материалите - инженер с обр. степен  „магистър”, с минимум 2г. професионален опит.

При изпълнение на поръчката посочените специалисти следва да са вписани в Списъка на екипа на правоспособните физически лица, неразделна част от Удостоверението/Лиценза за осъществяване на строителен надзор.
Доказва се с попълнен списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата, неразделна част от ЕЕДОП,   с приложени декларации за ангажираност от експертите (по образец), ако са приложими.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 
ГАРАНЦИИ
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 
1. парична сума; 
2. банкова гаранция; 
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. 
Ако се представя банкова гаранция, същата трябва да е със срок на валидност не по-кратък от 30 дни след крайния срок на договора. 
Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. 
ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 
Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му. 
Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. 
Участниците предават офертите си в запечатан непрозрачна опаковка с надпис: 
Община Крумовград, п.к. 6900
град Крумовград, пл. България № 5
За участие в публично съзтезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:…………. (посочва се наименованието на поръчката и обособената позиция за която се подава оферта) наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице или по поща/куриерска служба офертите в Община Крумовград, п.к. 6900, град Крумовград, пл. България № 5 всеки работен ден от 08:30 часа до 12:30 и от 13:30 до 17:30, но не по-късно от крайната дата и час, указани в Обявлението за процедурата и/или съгласно обявлението за изменение (ако има такова). 
При получаване на заявлението за участие или на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 
Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 
Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. 
Не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка. 
Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол с подател на офертата или заявлението за участие; номер, дата и час на получаване; причините за връщане на заявлението за участие или офертата, когато е приложимо. 
Срок на валидност на офертата - предложенията следва да бъдат валидни 6 месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя като несъответстващо на изискванията. 
ВАЖНО: КОГАТО УЧАСТНИК ПОДАВА ОФЕРТА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, В ОПАКОВКАТА ПО ЧЛ. 47, АЛ. 2 ОТ ППЗОП ЗА ВСЯКА ОТ ПОЗИЦИИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПООТДЕЛНО КОМПЛЕКТУВАНИ ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ППЗОП И ОТДЕЛНИ НЕПРОЗРАЧНИ ПЛИКОВЕ С НАДПИС "ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ", С ПОСОЧВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА, ЗА КОЯТО СЕ ОТНАСЯТ.
КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
Обменът на информация при възлагане на обществени поръчки се извършва с електронни средства за комуникация. 
Когато не се използват електронни средства за комуникация, обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства. 
Възложителят изпраща решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 в тридневен срок от издаването им. В решенията се посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията или на журито. 
Решенията се изпращат: 
1. на адрес, посочен от кандидата или участника: 
а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или 
б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; 
2. по факс. 
Когато решението не е получено от кандидата или участника по някой от посочените начините възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. 
При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 5 дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения. 
Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването. 
В разясненията не се посочва лицето, направило запитването. 
Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока. 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП започва работа след получаване на представените заявления за участие или оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 
Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 
Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 
Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". 
Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". 
Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на горепосочените действия. 
Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 
Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по и изпраща протокола на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 
В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по кандидатите и участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. 
Възможността се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от кандидата или участника. Кандидатът или участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. 
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника. 
След изтичането на срока по комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 
При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 
Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 
Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия. 
Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря. 
Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели. 
Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта, за съответната обособена позиция, се определя въз основа на „най-ниска цена“ – чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява. 
Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 
Обосновката по може да се отнася до: 
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод; 
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството; 
3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите; 
4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП; 
5. възможността участникът да получи държавна помощ. 
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно горепосочените обстоятелства, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. 
Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП. 
Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС. 
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. 
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 
1. по-ниска предложена цена; 
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест; 
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест. 
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горното или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти. 
Назначената от възложителя комисия съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите. 
Възложителят утвърждава протокола за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите по реда на чл. 106 от ЗОП. 
В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 
Възложителят сключва договор в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 
Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител в когато: определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати, или 
Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение или когато процедурата е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1. 
След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина за сключване на договора. 
Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно. 
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. 
Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 
1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не се е явил нито един участник за преговори; 
2. всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи; 
3. всички конкурсни проекти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя; 
4. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор; 
5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 
6. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка; 
7. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 
8. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 
9. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица. 
Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 
1. е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект; 
2. има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта; 
3. има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените условия от възложителя; 
4. участникът, класиран на първо място: 
а) откаже да сключи договор; 
б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или 
в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 
В случаите по т. 7 възложителят задължително включва в решението най-ниската предложена цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година. 
Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила. 
Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди сключването на договора възникне обстоятелство по чл.110, ал. 1, т. 4, 6 и 8 или ал. 2, т. 4 от ЗОП. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБЕКТ на настоящата поръчка са многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
I. Описание на обектите

1. Многофамилна жилищна сграда „Младост”, находяща се в гр. Крумовград, ул. ”Александър Стамболийски” №1
Жилищната сграда е ситуирана в гр. Крумовград, ул. „Александър Стамболийски”. Тя е част от комплексно застрояване, като архитектурния образ на сградата е съобразен с околните градски застройки. 
Блокът е с три входа, които са разделени с деформационни фуги. Секциите са с еднакво разпределение, като крайните са огледални.
Сградата се състои от шест надземни етажа, от които пет жилищни и един тавански, и един полуподземен етаж.  Обща застроена площ на сградата е 584,42 кв.м. Обща разгъната застроена площ на сградата е 4 023,83 кв.м.
На етаж са разположени по четири апартамента, от които два едностайни и два двустайни апартамента.
В разпределението на апартаментите има голяма повторяемост.
Едностайните апартаменти се състоят от антре, дневна, кухня, баня с wc и лоджия.
Двустайните апартаменти се състоят от антре, дневна, спалня, кухня, баня с wc и лоджия.
Жилищният блок се състои общо от 60 апартамента. Към всеки вход е предвиден полуподземен етаж, където са разположени мазета към всеки апартамент.
Сградата е изпълнена по индустриален способ – ППП /пакето повдигани плочи/. Конструктивната система е скелетна. Същата е с напречна и надлъжна конструктивна схема. Стените са изпълнени от тухли. До нулевия цикъл изпълнението е по монолитен начин. Цокълът е изпълнен от „чукана“ бучарда. Покривът на сградата е плосък, тип „топъл”, изпълнен от стоманобетонна конструкция, върху която е положена хидроизолация от битумна мушама.
Довършителните работи във всеки апартамент са различни. Настилката на група „ден” и „нощ” са изпълнени предимно от масивен или ламиниран паркет, а на санитарните възли и на антретата от керамични плочки или мозайка. 
 Някои от апартаментите са топлоизолирани отвътре и са с подменени дограми. Някои от лоджиите са остъклени и/или зазиждани. 
 Няма налична строителна документация за сградата, освен проектна документация за „Преустройство на ап.2, вх. А за стоматологичен кабинет“.
 Жилищният блок е въведен в експлоатация през 1978г.
2. „Многофамилна жилищна сграда“, находяща се в гр. Крумовград, кв. ”Запад” блок 1
Жилищната сграда е ситуирана в гр. Крумовград, кв. „Запад”. Тя е част от комплексно застрояване, като архитектурния образ на сградата е съобразен с околните градски застройки. 
Блок секцията е с четири входа. Входовете са разделени с деформационни фуги. Обща застроена площ на сградата е  899,08 кв.м. Обща разгъната застроена площ на сградата е 5 064,93 кв.м.
Входовете се състоят от 5 надземни жилищни етажа и един полуподземен. Във вход А, Б и Г на всеки етаж са разположени по три апартамента. Във вход В по 2 апартамента на етаж. В разпределението на апартаментите има голяма повтаряемост.
Жилищният блок се състои от 55 апартамента. Към всяка секция е предвиден полуподземен етаж, където са разположени мазета към всеки апартамент и общи части.
Сградата е изпълнена по индустриален способ - ЕПЖС. Конструктивната система е безскелетна, панелна. Отделните секции са с напречна и надлъжна конструктивна схема, клетъчна структура. В напречна посока на оси 3,60м, а в надлъжна  на оси 5,10 и 5,70м. Панелите са разработени на модул 60 см и полумодул 30 см. Вътрешните носещи стенни панели са с дебелина 14 см, а преградните от 6 см. Фасадните панели са с дебелина 20см, а подовите панели с дебелина 14 см. 
До нулевия цикъл изпълнението е по монолитен начин. Цокълът е изпълнен от бучарда. Покривът на сградата е плосък, тип „студен”, изпълнен от стоманобетонна конструкция от панели, върху които е положена хидроизолация от битумна мушама.
Довършителните работи във всеки апартамент са различни. Настилката на група „ден” и „нощ” са изпълнени предимно от масивен или ламиниран паркет, а на санитарните възли и на антретата от керамични плочки или мозайка. Някои от апартаментите са топлоизолирани отвън или отвътре и са с подменени дограми. Някои от балконите и полулоджиите са остъклени и/или зазидани.
Жилищният блок е въведен в експлоатация през 1984г.
II. Мерки за изпълнение на СМР, които са предписани в техническите паспорти и в Докладът за обследване за енергийна ефективност и са съобразени с критериите за допустимост на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради:
1. Многофамилна жилищна сграда „Младост”, находяща се в гр. Крумовград, ул. ”Александър Стамболийски” №1 

1) Да се подмени компрометираната поцинкована обшивка на борда и на еркера с нова;
2) Да се положи нова хидроизолация на покрива;
3) Да се подменят воронките и водосточните тръби;
4) Да се направи освежаване на стълбищната клетка и да се боядиса парапета.
5) Да се вземат мерки за височините на парапетите, които не отговарят на чл.89 от Наредба 7.
6) Измазване на неизмазани комини и възстановяване на бетонови шапки.
7) Измазване на обрушени краища на балкони, като предварително се  премахне стара подкожушена мазилка.
8) Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразувател. Възстановяването на бетоновото покритие да стане с циментов разтвор.
9) Около сградата се наблюдават пропаднали настилки и стъпала от вертикалната планировка. Да се ремонтират и възстановят всички настилки около сградата с цел да не се допусне проникване на вода в мазетата и в основна плоскост на фундаментите, което пък може да доведе до тяхното пропадане.
10) Монтиране на енергоспестяващи или LED осветители в общите части и възстановяване целостта на инсталацията в общите части.
11) Да се възстанови мълниезащитната инсталация.
12) Да се подменят всички вертикални и хоризонтални участъци от водопроводната мрежа намиращи се в общите части на сградата.
13) Да се подменят всички фитинги и арматури по хоризонталните участъци от водопроводната мрежа намиращи се в общите части на сградата.
14) На всички водопроводни клонове намиращи се в общите части на сградата да се монтира топлоизолация.
15) Да се отделят стълбищните клетки от мазетата чрез  врати осигуряващи огнеустойчивост ЕІ 90
16) ЕСМ 1: Топлинно изолиране на външни стени, вкл. съпътстващи СМР, съгласно доклада за обследване за енергийна ефективност.
17) ЕСМ 2: Подмяна дограма по апартаменти и общи части, вкл. съпътстващи СМР, съгласно доклада за обследване за енергийна ефективност.
18) ЕСМ 3: Топлинно изолиране на покрив, вкл. съпътстващи СМР, съгласно доклада за обследване за енергийна ефективност.
19) ЕСМ 4: Топлинно изолиране на под, вкл. съпътстващи СМР, съгласно доклада за обследване за енергийна ефективност.

2. „Многофамилна жилищна сграда“, находяща се в гр. Крумовград, кв. ”Запад” блок 1
1) Преди да се положи топлоизолацията по фасадите, фугите между панелите следва да се почистят от компрометирани циментови пълнежи, да се запълнят и фугират с циментов разтвор или друг подходящ материал;
2) Да се подмени компрометираната обшивка на борда с нова;
3) Да се положи нова хидроизолация на покрива;
4) Да се подменят воронките;
5) Да се направи освежаване на стълбищната клетка и да се боядиса парапета;
6) Да се монтират решетки против птици на вентилационните отвори на „студения“ покрив;
7) Да се вземат мерки за височините на парапетите, които не отговарят на чл.89 от Наредба 7.
8) Измазване на комини и възстановяване на бетонови шапки.
9) Някои връзки на балконските панели са корозирали. Необходимо е преди да се положи топлоизолация да се проконтролират връзките им, да се обработят, като се премахне корозията и да се положи антикорозионно покритие. При необходимост да се добавят нови връзки.
10) Измазване на обрушени краища на балкони, като предварително се  премахне стара подкожушена мазилка.
11) Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразувател. Възстановяването на бетоновото покритие да стане с циментов разтвор.
12) Всички констатирани пукнатини по фугите между панелите да бъдат запълнени с подходящи смеси.
13) Около сградата се наблюдават пропаднали настилки и стъпала от вертикалната планировка. Да се ремонтират и възстановят всички настилки около сградата с цел да не се допусне проникване на вода в мазетата и в основна плоскост на фундаментите, което пък може да доведе до тяхното пропадане.
14) Да се възстанови мълниезащитната инсталация.
15) Монтиране на енергоспестяващи или LED осветители в общите помещения.
16) Да се подменят всички вертикални и хоризонтални участъци от водопроводната мрежа намиращи се в общите части на сградата.
17) Да се подменят всички фитинги и арматури по хоризонталните участъци от водопроводната мрежа намиращи се в общите части на сградата.
18) На всички водопроводни клонове намиращи се в общите части на сградата да се монтира топлоизолация.
19) Подмяна на всички водоприемници на покрива и участъка на вертикалните клонове намиращи се във вентилируем покрив.
20) Да се отдели кафето от мазетата чрез  врата осигуряваща огнеустойчивост ЕІ90;
21) Да се отделят стълбищните клетки от мазетата чрез  врати осигуряващи огнеустойчивост ЕІ 90
22) ЕСМ 1: Топлинно изолиране на външни стени, вкл. съпътстващи СМР, съгласно доклада за обследване за енергийна ефективност.
23) ЕСМ 2: Подмяна дограма по апартаменти и общи части, вкл. съпътстващи СМР, съгласно доклада за обследване за енергийна ефективност.
24) ЕСМ 3: Топлинно изолиране на покрив, вкл. съпътстващи СМР, съгласно доклада за обследване за енергийна ефективност.
25) ЕСМ 4: Топлинно изолиране на под, вкл. съпътстващи СМР, съгласно доклада за обследване за енергийна ефективност.
При изпълнение на дейностите от настоящата поръчка, Изпълнителят следва да реализира единствено мерките изброени в точка  II., от Техническата спецификация.

III. Описание на дейностите
1. Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването
Изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването се възлага на екип от правоспособни проектанти.
Работни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части.
В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Работните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. 
При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване.
С работния проект:
1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР;
2. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.
Работният инвестиционен проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта.
Изпълнителят следва да представи работен инвестиционен проект за енергийно обновяване в следния обхват:
1.1. Част Архитектурна;
· Обяснителна записка -подробно да описва предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;
· Разпределения- типов етаж/етажи;
· Характерни вертикални разрези на сградата;
· Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение да бъде обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финишно покритие. Графичното представяне на фасадите трябва да указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата вкл. дограмата по самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и да дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ;
· Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване/затваряне на балкони, външна дограма (прозорци и врати) и др. свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване, разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на конденза), сателитните антени, решетки, сенници, предпазни парапети и привеждането им към нормативите;
· Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в подробна спецификация на дограмата;

1.2. Част Конструктивна /конструктивно становище

· Обяснителна записка съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие е действащи норми и стандарти;
· Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др. - които са приложими; Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР;
· Проектът трябва да доказва носещата и сеизмичната осигуреност на сградата.
При липса на конкретно описани мерки по конструктивно укрепване /усилване/ в доклада от конструктивното обследване при установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на строежа, следва да се състави конструктивно становище относно общото състояние на сградата по отношение на нейната носимоспособност, устойчивост и сеизмична осигуреност.

1.3. Част Електро/становище 
· Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;
· Графична част, вкл. детайли за изпълнение

Проектът трябва да осигурява привеждане на общата сградна електроинсталация в съответствие с действащите норми.

1.4. Част ВиК/становище
· Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част ВиК с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;
· Графична част, вкл. детайли за изпълнение
Проектът трябва да осигурява привеждане на общата ВиК инсталация в съответствие с действащите норми.
1.5. Част ОВК/становище
-	Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част ОВК с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;
-	Графична част, вкл. детайли за изпълнение

1.6. Част Енергийна ефективност/становище
· Обяснителна записка; 
· Технически изчисления;
· Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.
Проектът трябва да осигурява привеждане на сградата в съответствие с действащите норми по отношение на енергийната ефективност.
1.7. Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ- с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на сградата
· Обяснителна записка;
· Графична част
Проектът трябва да осигурява привеждане на сградата за предотвратяване на пожарна опасност в съответствие с действащите норми.

1.8. Част ПБЗ /План за безопасност и здраве/- с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
· Обяснителна записка;
· Графична част.

1.9. Част ПУСО/План за управление на строителни отпадъци/ - с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.

1.10. Част ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ- по всички части на проектната документация, в т.ч. количествено-стойностна сметка за видовете СМР.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ
Работният проект следва да се представи в 3 /три/ екземпляра на хартиен и 1 екземпляр на магнитен /електронен/ носител.
2. Авторски надзор
Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация.
Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:
· Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;
· Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;
· Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;
· Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.
3. Изпълнение на СМР

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект.
Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при представяне на техническа документация с оценено съответствие.
Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези указания за изпълнение.
Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
По време на изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност лицензиран консултант строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор за всеки обект/група от обекти упражнява строителен надзор в обхвата на договора и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.
Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването па архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 
Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес. 
Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

IV. Технически изисквания към строителните продукти и оборудване
1. Специфични технически изисквания към топлофизичните характеристики на строителните продукти за постигане на енергоспестяващия ефект в сградите.
За намаляване на разхода на енергия и подобряване на енергийните характеристики на съответната сграда по националната програма, следва да се предвиждат топлоизолационни продукти, чиито технически характеристики съответстват на нормативните изисквания за енергийна ефективност в сградите. Връзката между изискването за икономия на енергия и съответните продуктови области, повлияни от това изискване е направена в табл. 1:
	Таблица 1
	Съответствие на продуктовите области с показателите за разход на енергия, регламентирани в националното законодателство по енергийна ефективност

	А. Продуктови области, които са обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

	Код на област*
	Продуктова област
	Връзка с показатели за разход на енергия от наредбата за енергийните характеристики на сградите

	2
	Врати, прозорци, капаци, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и свързаният с тях обков
	коефициент на топлопреминаване през прозорците (W/ m2K)
топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW)
топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух (kW)

	4
	Продукти за топлоизолация. Комбинирани изолационни комплекти/системи
	коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/ m2K)
топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW)

	14
	Дървесни плочи (панели) и елементи
	коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/ m2K)

	17
	Зидария и свързани с нея продукти. блокове за зидария, строителни разтвори, стенни връзки
	коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/ m2K)
топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW)

	22
	Покривни покрития, горно осветление, покривни прозорци и спомагателни продукти, покривни комплекти
	коефициент на топлопреминаване през прозорците (W/ m2K);
коефициент на топлопреминаване през покрива (W/ m2K)
топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух (kW)

	25
	Строителни лепила
	коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/ m2K)
топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW)

	27
	Устройства за отопление  (отоплителни тела от всякакъв тип като елементи от система)
	- коефициент на полезно действие на преноса на топлина от източника до отоплявания и/ или охлаждания обем на сградата (%);
- коефициент на полезно действие на генератора на топлина и/ или студ (%);

	34
	Строителни комплекти, компоненти, предварително изготвени елементи
	общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/ m2);

	Б. Продуктови области, които не са обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 – продукти, потребяващи енергия, за които в делегирани регламенти на Европейската комисия са определени изисквания във връзка с изпълнението на Директива 2010/30/ЕС

	1
	Лампи за осветление
	общи специфични топлинни загуби/ притоци (W/ m3)

	2
	Автономни климатизатори
	коефициент на трансформация на генератора на топлина и/ или студ
топлинна мощност на системата за отопление (kW)
топлинна мощност на системата за охлаждане (kW)
общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2)

	3
	Водогрейни котли за отопление и БГВ (вкл. изгарящи пелети и дърва)
	топлинна мощност на системата за отопление (kW);
общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2)

	4
	Слънчеви колектори
	топлинна мощност на системата за гореща вода (kW)
общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2)

	5
	Абонатни станции (комплекти)
	топлинна мощност на системата за отопление (kW)
топлинна мощност на системата за БГВ (kW)
общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2

	6
	Водоохлаждащи агрегати и въздухоохладители
	общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2)

	7
	Термопомпи (комплекти)
	общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/ m2

	9
	Рекуператори на топлина
	общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2)



2. Продуктови области, обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г.
	Таблица 2
	Технически спецификации в конкретната продуктова област

	No
	Продуктова област
	Продукти
	Стандарти в конкретната тематична област

	1
	Врати, прозорци, капаци, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и свързаният с тях обков
	


[bookmark: _Toc409108753][bookmark: _Toc409109030][bookmark: _Toc417552583][bookmark: _Toc418068259]Сглобяеми
[bookmark: _Toc409108754][bookmark: _Toc409109031][bookmark: _Toc417552584][bookmark: _Toc418068260]готови за
[bookmark: _Toc409108755][bookmark: _Toc409109032][bookmark: _Toc417552585][bookmark: _Toc418068261]монтаж
[bookmark: _Toc409108756][bookmark: _Toc409109033][bookmark: _Toc417552586][bookmark: _Toc418068262]елементи
	[bookmark: _Toc409108757][bookmark: _Toc409109034][bookmark: _Toc417552587][bookmark: _Toc418068263]БДС EN 13241-1:2003+A1 - Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи
стандарт за продукт 
[bookmark: _Toc409108758][bookmark: _Toc409109035][bookmark: _Toc417552588][bookmark: _Toc418068264]БДС EN 14351-1/NА - Врати и прозорци 
стандарт за продукт, технически характеристики 
Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим
[bookmark: _Toc409108759][bookmark: _Toc409109036][bookmark: _Toc417552589][bookmark: _Toc418068265]БДС ISO 18292 - Енергийни характеристики на остъклени системи за жилищни сгради 


	2
	Продукти за топлоизолация. Комбинирани изолационни комплекти/системи
	








Полистирени
Вати
Дървесни 
Влакна
Минерални
топлоизолационни плочи
	БДС EN 13163 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в заводски условия
БДС EN 13164 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от екструдиран полистирен (XPS), произведени в заводски условия
БДС EN  13166 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от твърд пенофенопласт (PF), произведени в заводски условия
[bookmark: _Toc409108760][bookmark: _Toc409109037][bookmark: _Toc417552590][bookmark: _Toc418068266]БДС EN 13167 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от пеностъкло (cg), произведени в заводски условия
[bookmark: _Toc409108761][bookmark: _Toc409109038][bookmark: _Toc417552591][bookmark: _Toc418068267]БДС EN 13168 – Топлоизолационни продукти на сгради Продукти от дървесна вата (WW) произведени в заводски условия
[bookmark: _Toc409108762][bookmark: _Toc409109039][bookmark: _Toc417552592][bookmark: _Toc418068268]БДС EN 13169 -Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран перлит (EPB), произведени в заводски условия
[bookmark: _Toc409108763][bookmark: _Toc409109040][bookmark: _Toc417552593][bookmark: _Toc418068269]БДС EN 13170 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран корк (ICB), произведени в заводски условия
[bookmark: _Toc409108764][bookmark: _Toc409109041][bookmark: _Toc417552594][bookmark: _Toc418068270]БДС EN 13171 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от дървесни влакна (WF), произведени в заводски условия
[bookmark: _Toc409108765][bookmark: _Toc409109042][bookmark: _Toc417552595][bookmark: _Toc418068271]БДС EN 13162 - Топлоизолационни продукти за сгради. продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия. 
[bookmark: _Toc409108766][bookmark: _Toc409109043][bookmark: _Toc417552596][bookmark: _Toc418068272]БДС EN ISO 13788 -Хигротермални характеристики на строителни компоненти и строителни елементи. Температура на вътрешната повърхност за предотвратяване на критична влажност на повърхността и конденз в пукнатини. Изчислителни методи (ISO/DIS 13788-2011)
[bookmark: _Toc417552597][bookmark: _Toc418068273][bookmark: _Toc409108767][bookmark: _Toc409109044]БДС EN ISO 14683 – Топлинни мостове в строителните конструкции. Коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и и ориентировъчни изчислителни стойности
[bookmark: _Toc417552598][bookmark: _Toc418068274]ЕТО 05-093 Минерални топлоизолационни плочи

	3
	Зидария и свързани с нея продукти. блокове за зидария, строителни разтвори, стенни връзки
	






Тухли
Камък
Газобетон
	БДС EN 771-1 +А1 – Изисквания за блокове за зидария
БДС EN 771-1/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 1: Глинени блокове за зидария 
Национално приложение (NА)
[bookmark: _Toc409108768][bookmark: _Toc409109045][bookmark: _Toc417552599][bookmark: _Toc418068275]БДС EN 771-2 - Изисквания за блокове за зидария Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария
БДС EN 771-2/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария
БДС EN 771-4 +А1 - Изисквания за блокове за зидария Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон
БДС EN 771-4/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон
БДС EN 771-5/NА - Изисквания за блокове за зидария 
Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък
БДС EN 771-6/NА - Изисквания за блокове за зидария 
Част 6: Блокове за зидария от естествен камък
БДС EN 1745 – Зидария и продукти за зидария Методи за определяне на изчислителни топлинни стойности

	4
	Покривни покрития, горно осветление, покривни прозорци и спомагателни продукти, покривни комплекти
	Стъкло и 
Рамки от
PVC или 
Алуминий
или дърво
	БДС EN 1304/NA - Глинени покривни керемиди и приспособления




	


	Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през сградните ограждащи конструкции и елементи на сгради, които се използват за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в жилищните сгради

	№ по ред
	Видове ограждащи конструкции и елементи 
	U, W/m2K

	
	
	за сгради със среднообемна вътрешна температура 
θi ≥ 15 0С

	1.
	Външни стени, граничещи с външен въздух 
	0,28

	2.
	Стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо пространство, когато разликата между среднообемната температура на отопляемото и неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5 0С
	0,50

	3.
	Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи със земята 
	0,60

	4.
	Подова плоча над неотопляем подземен етаж
	0,50

	5.
	Под на отопляемо пространство, директно граничещ със земята в сграда без подземен етаж 
	0,40

	6.
	Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята 
	0,45

	7.
	Под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под над проходи или над други открити пространства, еркери 
	0,25

	8.
	Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или със земята, при вградено площно отопление
	0,40

	9.
	Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с дебелина δ ≤ 0,30 m; таван на наклонен или скатен покрив с отоплявано подпокривно пространство, предназначено за обитаване 
	0,25

	10.
	Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с въздушен слой с  дебелина  
δ > 0,30 m 
Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или невентилиран наклонен/скатен покрив със или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното пространство 
	0,30

	11.
	Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух
	2,2

	12.
	Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство
	3,5



	

	Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за  жилищни и нежилищни сгради, които се използват за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в сградите

	№ по ред
	Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система
	Uw, W/m2K

	1.
	Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC
	1,4

	
	
	

	
	
	

	2.
	Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от дърво
	1,6/1,8

	
	
	

	
	
	

	3.
	Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост
	1,7

	
	
	

	
	
	

	4.
	Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания
	1,75/1,9



3. Технически изисквания към топлофизични характеристики на доставени на строежа продукти за топлоизолация от: полистироли - експандиран (EPS) и екструдиран (XPS) и вати, както и топлоизолационни комплекти (системи) с такива продукти
Препоръчва се техническите спецификации за строителство да се съставят за топлоизолационни комплекти стандартна или висока технология, която включва най-малко следните елементи:
· Стабилизиран фасаден експандиран полистирол, с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK, със съответна плътност при определени условия на изпитване. 
или
· Стабилизиран фасаден екструдиран полистирол, с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,033 W/m.K, със съответна плътност при определени условия на изпитване.
или
· Фасадни плоскости от минерална вата - λ ≤ 0,045 W/m.K, със съответна плътност при определени условия на изпитване.
или
· Топлоизолационни продукти от пенополиуретан с плътност, съответстваща на - коефициент на топлопроводност  λ ≤ 0,029 W/m.K при определени условия на изпитване.
· Минерални топлоизолационни плочи - λ ≤ 0,045 W/m.K, при определени условия на изпитване.

· еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи, съвместима с конкретната топлоизолационна система и основния топлоизолационен продукт;
· еластична лепилно-шпакловъчна прахообразна смес за лепене и шпакловане на топлоизолационни плочи от EPS, за шпакловане на основи от цимент, сглобяеми елементи от бетон, мазилки на циментова основа, термоизолиращи мазилки, за декоративни детайли;
· армираща стъклотекстилна мрежа с алкалоустойчиво покритие за вграждане в топлоизолационната система, съвместима с предлаганата топлоизолационна система;
· импрегнатор-заздравител на дисперсна основа, предназначен за основи, които ще бъдат третирани с продукти от групата на акрилни, силикатни или силиконови продукти според конкретното предназначение;
· отлично защитно и декоративно покритие за външни и вътрешни повърхности, комбинация от акрилен и силиконов полимер, подбрани инертни материали с различен гранулометричен състав, добавки, подпомагащи по-бързото съхнене на продукта, както и оцветители с висока устойчивост към UV лъчи и лоши климатични условия, съдържащи специални антибактериални добавки срещу мухъл и лишеи. Паропропусклива и водоотблъскваща мазилка съгласно архитектурен проект на сградата.
Дебелината на топлинната изолация от съответния вид се оразмерява в техническия проект на съответната сграда в част „Енергийна ефективност“ и се съобразява с техническите параметри, заложени за съответната енергоспестяваща мярка в енергийното обследване. За изчисляване на коефициента на топлопреминаване U (W/m2K) проектните стойности на коефициента на топлопроводност (λ, W/m.K) се определят в съответствие с БДС EN ISO 10456 „Строителни материали и продукти. Процедури за определяне на декларирани и проектни топлинни стойности.“ 
Проектните стойности на коефициента на топлопроводност може да се определят по: 
1. декларирани стойности, обявени по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както следва:
а) да е декларирана еквивалентността на условията при изпитването, при които са получени декларираните стойности, в съответните с продуктовите хармонизирани стандарти;
б) измерванията да са проведени при условията на изпитване съгласно БДС EN ISO 10456, в т.ч. дебелина и плътност за идентификация на образеца за изпитване, препоръчителна температура на изпитването (10 °С или 23°С), най-ниско съдържание на влага, изразено в масови части и достигнато чрез изсушаване на образеца, съдържание на влага в състояние на равновесие при температура 23°С и относителна влажност на въздуха 50 %, възраст (стареене) на образеца;
2. измерени стойности (директно измерени или получени индиректно чрез използване на установено съответствие (корелация) с друг технически показател (например плътност); измерванията трябва да съответстват на условията на изпитване съгласно БДС EN ISO 10456, в т.ч. дебелина и плътност за идентификация на образеца за изпитване, препоръчителна температура на изпитването (10 °С или 23 °С), най-ниско съдържание на влага, изразено в масови части и достигнато чрез изсушаване на образеца, съдържание на влага в състояние на равновесие при температура 23 °С и относителна влажност на въздуха 50 %, възраст (стареене) на образеца; хигротермалните характеристики на строителните материали и продукти се определят съгласно БДС EN 12 572;
3. таблични (стандартизирани) стойности – типични стойности, които може да се отчитат от информационно приложение № 4 от Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради или от други официални източници, когато в приложението няма конкретна информация за продукта; когато е даден набор от стойности в зависимост от плътността, може да се използва интерполация на стойностите.
В инвестиционните проекти на сградите могат да бъдат заложени характеристики и показатели на топлоизолационни продукти, съответно строителството да бъде изпълнено с продукти, чиито характеристики и показатели съответстват на заложените технически параметри в енергийното обследване и в техническия проект и които отговарят на всички нормативни изисквания за предлагането им на българския пазар и на предвидената им употреба (предназначение) в сградите. 
Препоръчва се да се поощрява използването и на нови технологии с доказани техническа и икономическа целесъобразност и екологосъобразност, с които се гарантира постигането на изчисления в енергийното обследване енергоспестяващ ефект.  
Посочените по-горе видове топлоизолационни продукти и техническите им характеристики са препоръчителни и не изчерпват приложението на други подобни продукти, които също отговарят на приложимите нормативни изисквания и стандарти и имат енергоспестяващ ефект при предвидената им употреба (предназначение) в сградите.
Изчисленията, направени в част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект са задължителни за спазване от строителя при изготвяне на офертата за изпълнение на топлинна изолация на сградата. Изпълнението на архитектурно-строителните детайли, разработени в част архитектурна са също задължителни за строителя, като корекции на архитектурно – строителните детайли се извършват съгласно предвидения законов ред. 
В техническата спецификация за строителство възложителят следва да посочи ясно коефициентите но топлопреминаване през външните ограждащи елементи на сградата, които трябва да се постигнат с полагане на топлоизолационна система за съответното предназначение в сградата, като тези коефициенти също се взимат от инвестиционния проект, където на по-ранен етап са съобразени и съгласувани с резултатите от обследването за енергийна ефективност. 
4. Технически изисквания към хидроизолации и хидроизолационни системи 
Проектните решения на хидроизолациите и на хидроизолационните системи на сгради се представя в част архитектурна на инвестиционния проект.
Във фаза работен проект проектните решения за изпълнение на хидроизолациите и/или на хидроизолационните системи се представят в чертежите на проекта с характерните детайли, а така също се задават минималните експлоатационни показатели на съществените характеристики на избраните хидроизолационни продукти.
Във фаза работен проект за хидроизолационни системи се разработват подробно детайли за характерните зони, като дилатационни или работни фуги, водоприемници, отдушници, ограждащи бордове и всички повърхнини, пресичащи изолираната повърхност, отвори за преминаване на инсталации през изолираните части на сградата, покриви с променящ се наклон и др. В  работния проект се дават и изискванията към строителните продукти, и към технологията за изпълнение на хидроизолациите и/или на хидроизолационните системи в съответствие с техническия проект; предписания за извършване на водна проба и изискванията за поддържане по време на експлоатация.
Физико-механичните характеристики на предвидените за изпълнение хидроизолации и хидроизолационни системи и условията за полагането им трябва да отговарят на нормативните изисквания на Наредба № 2 от 2008 г. в зависимост от вида на продуктите и предвидените им функции и предназначение. 
Видовете строителни продукти, които могат да се предвиждат при проектирането на хидроизолации и на хидроизолационни системи на плоски покриви на сгради и съоръжения и за които в наредбата са определени физико-механични характеристики, са съответно на база на: 
· огъваеми битумни мушами; 
· пластмасови и каучукови мушами; 
· битумнополимерни състави;
· течни полимерни състави;
· циментнополимерни състави.
Видът на хидроизолацията и на хидроизолационната система на плоски покриви на сгради и съоръжения се избира в зависимост от:
· техническите характеристики и технологията за изпълнение на строежа;
· вида на строежа: ново строителство, основен ремонт, реконструкция, основно обновяване или преустройство;
· вида на основата, върху която ще се изпълнява хидроизолацията (бетон, циментно-пясъчен разтвор, торкретбетон, дървесина, метал, зидария и др.);
· компонентите (слоевете) на хидроизолационната система;
· вида и начина на водоотвеждането;
· използваемостта на покрива.
5. Технически изисквания към доставени на строежа комплекти от сглобени прозорци и врати, които ще се монтират върху фасадите на сградите.
В съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, на етапа на изпълнение на строителството доставените на строежа комплекти трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие от изпитване на типа за доказване на съответствието на продукта с БДС EN 14351-1:2006 и БДС  EN ISO 10077-1:2006, която съдържа най-малко следната информация за:
· коефициента на топлопреминаване на сглобения образец (Uw) в W/m2K;
· коефициента на топлопреминаване на остъкляването (Ug) в W/m2K;
· коефициента на топлопреминаване на рамката (Uf) в W/m2K;
· коефициента на енергопреминаване на остъкляването (g);
· радиационните характеристики - степен на светлопропускливост и спектрална характеристика;
· въздухопропускливостта на образеца;
· водонепропускливостта;
· защитата от шум.
6. Технически изисквания към енергийните характеристики за слънчеви колектори за системи, оползотворяващи слънчева енергия за загряване на вода за битови нужди в сградата.
С отчитане нивото на технологиите препоръчителни за техническите спецификации са следните изисквания:
6.1. Плоски слънчеви колектори
· Коефициент на абсорбция (α) >/= 90%
· Коефициент на емисия (ε ) </= 5%
· Обобщен коефициент на топлинни загуби ( UL </= 5 Вт/м2К )
· Използваната прозрачна изолация да е от закалено стъкло с ниско съдържание на желязо
· Работно налягане на колектора – 6 бара 
6.2. Вакуумно тръбни слънчеви колектори
· Коефициент на абсорбция (α) >/= 90%
· Коефициент на емисия (ε ) </= 5%
· Обобщен коефициент на топлинни загуби ( UL </= 1,5  Вт/м2К )
7. Технически изисквания към някои доставени на строежа продукти, потребяващи енергия (осветление и уреди).
7.1. Препоръчителни технически изисквания за осветление:
С оглед да се гарантира постигането на качествено, енергийно ефективно и надеждно осветление на общите части в жилищните сгради, подлежащи на обновяване, се препоръчва да се използват светлинни източници светодиоди, като същите да отговарят на следните изисквания и да бъдат със следните показатели:
· Цветна температура: CCT≤ 5000K .
· Светлинен поток на осветителя:  Ф ≥ 1200 lm, като по този начин се осигурява хоризонтална осветеност от 75 lx .
· Светлинен добив на осветителя: χ ≥ 110 lm/W.
· Степен на защита IP54, с цел премахване замърсяването на оптичната система на осветителя с прах и инсекти.
· Монтирането на осветителя и присъединяването към електрическото захранване да се извършва без да се отваря осветителя.
· Захранващият блок да осигурява коефициент на пулсации на светлинния поток:  КП ≥ 10%.
· Гаранционен срок на осветителя:  ≥ 5 години.

7.2. Светлинен добив на източника за вграждане в осветителите – за светодиодни - не по-малко от 130 lm/W;
Енергиен клас на осветителя – препоръчва се клас A, съгл. Регламент (ЕО) 874/2012.
Среден (номинален) период на работа, по време на който известен брой осветители отказват напълно:
До 5% за период от 5 години.
Всички светлотехнически параметри на осветителя се удостоверяват с протокол от изпитвателна лаборатория.
8. Технически изисквания към термопомпи 
Техническите изисквани се отнасят за минимален COP (коефициент на преобразуване на енергията). Според вида на термопомпата се препоръчват да се залагат следните изисквания:
	Вид на термопомпата:			СОР:
Солов разтвор - вода 			- 3.5 
	Вода – вода		 			- 4.0 
	Въздух – въздух 				- 3.5
	Въздух - вода 				- 3.5 
	Директен обмен земя, свързана с вода - 4.0
9. Технически изисквания към водогрейни котли 
	Вид на котела
	Мощност
(kW)
	КПД при
номинална мощност
	КПД при
частичен товар

	
	
	средна температура на
водата (в °С)
	изисквания
за КПД,
изразен
в % 
	средна 
температура на
водата  (в °С)
	изисквания
за КПД,
изразен
в % 

	Стандартни котли
	4 - 400 
	70 
	>= 84+2 logPn
	>= 50 
	>= 80+3 logPn

	Нискотемпера-турни котли (1)
	4 - 400 
	70 
	>= 87,5+1,5 logPn
	40 
	>= 87,5+1,5 logPn

	Газо- кондензиращи котли
	4 - 400 
	70 
	>= 91+1 logPn
	30 (2)
	>= 97+1 logPn

	Подобрени кондензацион
ни котли
	4-400
	70
	
94,0 +1,0 * logPn
	
	

	
	Година на производство
	

	Котли на биомаса с естествена тяга 
	Произведени преди 1978
	70
	78,0 +2,0 * log(ФPn/1000)
	50
	72,0 +3,0 * log(ФPn/1000)

	
	Произведени 1978-1994
	70
	80,0 +2,0 * log(ФPn/1000)
	50
	75,0 +3,0 * log(ФPn/1000)

	
	Произведени след 1994
	70
	81,0 +2,0 * log(ФPn/1000)
	50
	77,0 +3,0 * log(ФPn/1000)

	Котли на биомаса с изкуствена тяга
	Произведени преди 1978
	70
	80,0 +2,0 * log(ФPn/1000)
	50
	75,0 +3,0 * log(ФPn/1000)

	
	Произведени 1978-1986
	70
	82,0 +2,0 * log(ФPn/1000)
	50
	77,5 +3,0 * log(ФPn/1000)

	
	Произведени 1986-1994
	70
	84,0 +2,0 * log(ФPn/1000)
	50
	80,0 +3,0 * log(ФPn/1000)

	
	Произведени след 1994
	70
	85,0 +2,0 * log(ФPn/1000)(3)
	
	81,5 +3,0 * log(ФPn/1000)

	(1) Включително кондензиращи котли, използващи течни горива.
(2) Температура на захранващата вода в котела.
(3)  Топлинна мощност на котела при номинално налягане



Проектите на обектите, както и последващото извършване на СМР се изпълняват въз основа на Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор и включва следните по-важни нормативни актове: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и др. Законовите и подзаконовите нормативни актове постоянно се хармонизират с правото на Европейския съюз Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите, Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО, Директивите от „Нов подход” и стандартите от приложното им поле, както и технически норми, методи и принципи на добрите европейски практики.
Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изискванията за енергийна ефективност, са както следва:
На основание на ЗУТ:
•	Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;
•	Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
•	Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.
На основание на ЗЕЕ:
•	Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;
•	Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;
•	Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по    чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях.
На основание на ЗЕ:
•	Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане.
На основание на ЗТИП:
•	Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г. 
При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:
•	носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
•	безопасност в случай на пожар;
•	хигиена, здраве и околна среда;
•	достъпност и безопасност при експлоатация;
•	защита от шум;
•	енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;
•	устойчиво използване на природните ресурси.

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБХВАТА НА НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 И 2
1. В рамките на дейностите по строителен надзор ще бъдат извършени услуги, както следва: 
· услуги свързани с изготвяне на доклад за оценка на съответствието на работния проект, в съответствие с чл. 142, ал. 6 и ал. 8 от ЗУТ;
· осъществяване на надзор върху изпълнението на строително-монтажните дейности в рамките на инвестиционния проект, включително: осъществяване на контрол върху законосъобразното започване на строежа; пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнението на строежите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; спазване на всички изисквания по отношение на годността на строежа  за въвеждане в експлоатация; извършване на оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания, в съответствие със законодателството; извършване на оценка за енергийна ефективност в съответствие със законодателството; контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при упражняване на строителен надзор; контрол върху документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други; контрол за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация, постигането на проектните критерии и за гаранционен период на цялото съоръжение; 
· изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.; координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация.

2. Приложимо законодателство и документи
	При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Консултанта следва да съблюдава спазването на изискванията на:
· Българското законодателство и Европейското законодателство и в частност на:
· Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
· Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
· Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите актове по прилагането му;
· Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

3. Конкретни задачи на консултанта 
В рамките на настоящата обществена поръчка Консултанта следва да извърши следните основни дейности:
(1) да изготви Доклад за оценка на съответствие на работния проект за обекти във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Крумовград, с пет обособени позиции“ 
Оценката на съответствието следва да бъде проведена съгласно разпоредбата на чл. 142, ал. 5 на ЗУТ. С оглед на горепосоченото оценката следва да обхваща проверка за съответствие на инвестиционния проект с: 
1.	предвижданията на подробния устройствен план; 
2.	правилата и нормативите за устройство на територията; 
3. 	изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2, в т. ч.:
· носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания, 
· безопасност при пожар; 
· хигиена, опазване на здравето и живота на хората; 
· безопасна експлоатация; 
· защита от шум и опазване на околната среда; 
· изпълнение на проектирането в съответствие с изискванията на нормативните актове за:
· опазване на защитените зони, защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите паметници на културата;
· инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;
· физическа защита на строежите.
4. 	взаимната съгласуваност между частите на проекта; 
5. 	пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 
6. 	изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 
7. 	специфичните изисквания към отделни видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива. 
По всеки пункт оценката трябва да се извършва от квалифицирани специалисти със знания и опит в проектирането.

Избраният за изпълнител участник ще извърши преглед на инвестиционния проект в съответствие с горепосочените изисквания и в случай, че има забележки ще ги представи на Възложителя за отстраняването им от проектантите. След отстраняване на забележките му (ако има такива) ще завери всички екземпляри на проекта на хартиен носител.

Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието съгласно изискванията на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ за обекти при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Крумовград, с пет обособени позиции“

Всички становища на експертите по отделните части на оценката следва да се оформят в един Комплексен доклад, в рамките на който се прави заключение, дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към строежите. Накрая се предлага одобрението му по реда на чл. 145 от ЗУТ от главния архитект на общината и издаване на разрешение за строеж.

Докладът от оценка на съответствието следва да съдържа като минимум следната информация:
· Наименование на обекта/обектите, които се оценяват за съответствие;
· Местонахождение на обекта/обектите, които се оценяват за съответствие;
· Данни за Възложителя;
· Данни за Изпълнителя;
· Оценка на съответствието с предвижданията на ПУП и с правилата и нормите на застрояване;
· Оценка на част „Конструктивна” относно:
· Вид на конструкцията;
· Носимоспособност, дълготрайност и устойчивост на строителната конструкция и земната основа при експлоатационни условия и при сеизмични натоварвания;
· Оценка на представената проектна документация (изчисления и чертежи, с оглед достигане на необходимата степен на пълнота, позволяваща изпълнение на всички видове СМР);
· Оценка за спазване на нормите на проектиране;
· Оценка за съответствие за частите на проекта, съответно:
· Част „Архитектурна”;
· Част „ВиК”;
· Част „ОВК”;
· Част „Електро” и т.н.;
/съгласно задължителните части на проекта по Наредба №4 към ЗУТ/
Оценката на отделните части на проекта се извършва задължително за съответствие с изискванията на Наредба № 4 към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, нормите на проектиране, други нормативни актове (наредби, правилници и т.н.), които имат отношение към проекта.

По отношение на всяка част се прави кратко описание и оценка на съответствието на основата на писмено становище на съответната част от експерт на Изпълнителя.

Становището задължително съдържа оценка за спазване на чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ относно:
· Опазване на здравето и живота на хората и тяхното имущество;
· Безопасно ползване на строежа;
· Опазване на околната среда, защита от шум, опазване на защитени територии и обекти, както и недвижими паметници на културата;
· Пълнота и структурно съответствие на инженерните и другите изчисления.

(2) да следи за законосъобразно започване на строежа;
(3) да следи за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, като се придържа към изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.);
(4) да следи изпълнението на строежа да бъде в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;
(5) да уведоми Регионалната дирекция за национален строителен надзор (РДНСК) при нарушаване на техническите правила и нормативи в тридневен (3 – дневен) срок от установяване на нарушението;
(6) да следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
(7) да следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
(8) да следи по време на строителството дали се спазват всички изисквания така, че строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация;
(9) да осигури извършването на оценка за достъпност на строежа от трети лица с увреждания, в съответствие със законодателството;
(10) да осигури извършването на оценка на енергийна ефективност в съответствие със законодателството;
(11) да осъществява контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при упражняване на строителен надзор;
(12) да следи документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни работи и други;
(13) да вписва в заповедната книга на строежа предписанията, които дава и които са свързани с изпълнението на строежа;
(14) да следи за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация, постигането на проектните критерии и за гаранционния период на монтираните и реконструираните съоръжения в него;
(15) да изпълнява координация на строителния процес до въвеждането на строежа/обекта в експлоатация;
(16) да подпомага и сътрудничи при подготвянето на всякакви обществени кампании и медийни изяви;
(17) да изпълнява задълженията, вменени му като страна в строителния процес, съгласно Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството (обн. ДВ. Бр. 36 от 04.05.2007г.);
(18) да съблюдава спазването на изискванията на нормативната уредба, свързана с настоящото строителство;
(19) да присъства при откриване на строителната площадка и със своя състав да определи строителната линия и ниво, като се придържа към изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
(20) да участва в съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
(21) да се води, при съставянето на актовете и протоколите по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, от данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежа, и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място;
(22) да съставя актовете и протоколите по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството непосредствено след извършените проверки, оглед и измервания на място;
(23) да осигури актовете и протоколите по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството  да се подписват от технически правоспособните физически лица от екипа му, определени за надзор на строежа по съответните части (тогава, когато е предвидено те, а не Изпълнителят да съставя актовете и протоколите);
(24) да осигури актовете и протоколите да се подписват и подпечатват и от управителя на Изпълнителя или от изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице, тогава, когато е предвидено, че съответния акт или протокол ще се съставят от технически правоспособните физически лица от екипа му, а не от Изпълнителя;
(25) да съхранява по един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на строителството;
(26) да поиска съставяне на акта или протокола, ако строителя или заинтересуваната друга страна (участник в строителството) не отправи писмена покана до другите страни за съставяне на съответните актове и протоколи;
(27) да решава споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството, и за спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа, като решението му е задължително за строителя и техническия ръководител на строежа;
(28) да спре строителството със заповед, в случай, че при проверката на достигнатите проектни нива се установят съществени отклонения от строителните книжа;
(29) да впише в заповедната книга на строежа заповедта по т. 27;
(30) да състави протокол за установените съществени отклонения от строителните книжа;
(31) да изпрати протокола по т. 30 в тридневен срок в РДНСК;
(32) да състави, попълни, прошнурова и номерира страниците на заповедна книга на строежа (Приложение № 4 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), в тридневен срок от съставяне на Протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво на строежа;
(33) да участва в съставянето и да осигури технически правоспособните физически лица от екипа му, упражнили строителен надзор по съответните части, да участват в съставянето съвместно с Възложителя, проектантите по всички части на проекта и строителя на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа;
(34) да завери екзекутивната документация, тогава, когато същата се изготвя съгласно ЗУТ;
(35) да изготви след приключване на строителните работи „Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор” по смисъла на ЗУТ и Наредба № 2;
(36) да представи на Възложителя окончателния доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба, необходими за издаване на разрешение за ползване на строежа;
(37) да участва в работата на Приемателната комисия и да подпише съставения от председателя на тази комисия Протокол за установяване годността за ползване на строежа;
(38) да участва в съставянето и всички други необходими актове съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителните работи, не посочени в Наредба № 3;
(39) да изготви технически паспорт на обекта съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.;
(40) да подпомага и сътрудничи при подготвянето на всякакви обществени кампании или медийни изяви;
(41) да изпълнява и други задължения, не упоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство.
Консултантът на настоящата обществена поръчка изготвя „Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор” по смисъла на ЗУТ и на Наредба № 2.
Окончателният доклад трябва да бъде съставен на български език, подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части.

		4. Други задължения към консултанта
	Консултантът на настоящата обществена поръчка е длъжен също:
· Да започне изпълнението по договора, след получаване на писменото известие от страна на Възложителя за започване на изпълнението на договора;
· Да изготвя тримесечни  доклади за отчитане на извършената работа и окончателен доклад за изпълнението на договора и да ги представя на Възложителя в изискуемите срокове;
· Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на договора за строителство;
· Да спре изпълнението по договора, тогава, когато получи от Възложителя известие за това;
· Да предостави, при приключване на договора за строителство, на Възложителя всички доклади, както и цялата информация, и/или получени материали, както и тези, които са събрани и подготвени от него при и по повод изпълнението на договора;
· Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които възникват и биха могли да възникнат в хода на изпълнението на договора, като предложи адекватни решения за тях;
· Да уведоми с писмено известие Възложителя за спиране на изпълнението на договора поради непреодолима сила;
· Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му;
· Да представи, при подписване на договора, на Възложителя копие от валидни застрахователни полици за този вид строеж в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ПМС № 38 от 24.02.2004г., обн. ДВ бр. 17 от 02.03.2004г.);
· Да представи при участието си в настоящата процедура списък на специалистите от екипа, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка. В екипа следва да са посочени специалисти, притежаващи образование и професионална квалификация, съответстващо на предвидените за изпълнение СМР, съгласно одобрените инвестиционни проекти.
· Да обезпечи постоянно присъствие на обекта на специалистите по съответните части в зависимост от изпълняваните строителни работи;
· Да представлява Възложителя пред държавните и общинските органи, тогава, когато това е пряко свързано с упражняването на строителния надзор, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
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