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IV. Технически спецификации на изискванията на възложителя:
1. Възложител:
В съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) възложител на настоящата обществена поръчка е кметът на Община Крумовград, в качеството му на орган на изпълнителната власт в общината съгласно чл. 139, ал. 1 от Конституцията  и чл. 38, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

Договорът за възлагане на обществената поръчка се сключва по реда и при условията на ЗОП между определения изпълнител и Община Крумовград.

Изпълнителят ще започне работа след като получи изрично изпратено му от Възложителя възлагателно писмо.

2. Технически спецификации на изискванията на възложителя:
2.1. Възложител: Община Крумовград.

2.2. Предмет: Предмет на настоящата процедура е доставка и монтаж на оборудване за обект: „Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на двете сгради на детска градина „Митко Палаузов” в УПИ VI – 936 и УПИ VII – 940, кв. 8 по плана на гр. Крумовград”.
2.3. Обектът включва два подобекта:

1. Подобект: Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на сграда на детска градина „Митко Палаузов“ в УПИ VI-936, кв. 8, по плана на гр. Крумовград.
2. Подобект: Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на сграда на детска градина „Митко Палаузов“ в УПИ VI-936, кв. 8, по плана на гр. Крумовград.
Адрес на обекта: гр. Крумовград. Обектът се намира в УПИ VI – 936 и УПИ VII – 940, кв. 8 по плана на гр. Крумовград. Същият е разположен северно от градския център. Територията, върху която се намира детската градина, е разположена източно от ул. „Христо Смирненски и северно от ул. „Опълченска. На изток обектът граничи със СОУ „Васил Левски“. Теренът е с денивелация 6 м като пространствата южно от сградите са равнинни, а наклонът се увеличава в източна посока. 
2.4. Обхват: Доставките следва следва да бъдат осъществени съгласно настоящата техническа спецификация и изискванията на Възложителя.
2.5. Нормативна уредба:

Част от приложимата нормативна уредба включва:

· Закона за устройство на територията;

· Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

· Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания;

· Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

· Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

· Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали от 2012 г.;

· Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

· Действащите български и европейски стандарти и предписания;
2.6. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПОДОБЕКТ 1
2.6.1. ПЛОЩАДКИ ЗА ДЕЦА ДО 3 ГОД.

· Детско комбинирано съоръжение с пързалка тип 1 – два броя:
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Възрастова група: 1-6 г.

Максимална височина на свободно падане: 60 см.

Видове игри: катерене, пързаляне, балансиране, колективни игри, тематични игри.
Допустими настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка – 20 мм.

Стандарти, на които отговаря:  БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN1176-7, БДС EN71-3 или еквивалентно/и.

Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.

· Детско съоръжение тунел:
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Допустими настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка

Стандарти, на които отговаря:  БДС EN1176-1, БДС EN1176-7 или еквивалентно/и.
Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.

· Детско съоръжение мост тип 1:
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Възрастова група: 1-6 г.

Максимална височина на свободно падане: 34 см.
Допустими настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка – 20 мм.
Стандарти, на които отговаря:  БДС EN1176-1, БДС EN1176-7 или еквивалентно/и.
Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.

· Детско съоръжение едноместна люлка махало със седалка с предпазител – два броя:
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Възрастова група: 0-3 г.

Максимална височина на свободно падане: 124 см.
Допустими настилки за зоната на падане: пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка – 20 мм.
Стандарти, на които отговаря:  БДС EN1176-1, БДС EN1176-2, БДС EN1176-7 или еквивалентно/и.
Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.
2.6.2. ПЛОЩАДКИ ЗА ДЕЦА ОТ 3 ДО 4 ГОД.
· Детско комбинирано съоръжение с пързалка тип 2:
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Възрастова група: 3-12 г.

Максимална височина на свободно падане: 100 см.
Видове игри: катерене, пързаляне, тематични игри.
Допустими настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка – 20 мм.
Стандарти, на които отговаря: БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN1176-7, БДС EN71-3 или еквивалентно/и.
Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.

· Детско комбинирано съоръжение с пързалка тип 3:
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Възрастова група: 3-12 г.

Максимална височина на свободно падане: 100 см.
Видове игри: катерене, пързаляне, балансиране, колективни игри, тематични игри.
Допустими настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка – 20 мм.
Стандарти, на които отговаря: БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN1176-7, БДС EN71-3 или еквивалентно/и.
Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.
· Детско съоръжение къща за тематични игри – два броя:
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Възрастова група: 0-12 г.

Видове игри: общуване, колективни игри.
Допустими настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка.

Стандарти, на които отговаря: БДС EN1176-1, БДС EN1176-7 или еквивалентно/и.
Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.
· Детско съоръжение двуместна люлка махало с една плоска седалка и една седалка с предпазител – два броя:
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Възрастова група: 0-12 г.

Максимална височина на свободно падане: 124 см.
Допустими настилки за зоната на падане: пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка – 20 мм.
Стандарти, на които отговаря: БДС EN1176-1, БДС EN1176-2, БДС EN1176-7 или еквивалентно/и.
Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.
· Детско съоръжение „магазин“ – два броя:
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Дървената стойка е изработена от иглолистна дървесина с профил на елементите Ф116.
· Детско съоръжение игра „Дама“ (в настилка) – два броя:
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2.6.3. ПЛОЩАДКИ ЗА ДЕЦА ОТ 4 ДО 5 ГОД.
· Детско комбинирано съоръжение с пързалка тип 4:
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Възрастова група: 3-12 г.

Максимална височина на свободно падане: 100 см.
Видове игри: катерене, пързаляне, балансиране, колективни игри, тематични игри.
Допустими настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка – 20 мм.
Стандарти, на които отговаря: БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN1176-7, БДС EN71-3 или еквивалентно/и.
Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.

· Детско комбинирано съоръжение с пързалка тип 5:
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Възрастова група: 3-12 г.

Максимална височина на свободно падане: 100 см.
Видове игри: катерене, пързаляне, колективни и тематични игри.
Допустими настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка – 20 мм.
Стандарти, на които отговаря: БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN1176-7 или еквивалентно/и.
Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.
· Детско съоръжение люлка-везна тип 1:
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Възрастова група: 3-12 г.

Максимална височина на свободно падане: 56 см.
Допустими настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка – 20 мм.
Стандарти, на които отговаря: БДС EN1176-1, БДС EN1176-6, БДС EN1176-7 или еквивалентно/и.
Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.
· Детско съоръжение мост тип 2:
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Възрастова група: 3-12 г.

Максимална височина на свободно падане: 37 см.
Допустими настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична  ударопоглъщаща настилка – 20 мм.
Стандарти, на които отговаря: БДС EN1176-1, БДС EN1176-7 или еквивалентно/и.
Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.
· Детско съоръжение „морски шах“ – два броя:
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· Детско съоръжение игра „Дама“ (в настилка) – два броя:
[image: image30.jpg]



2.7. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ПОДОБЕКТ 2:
2.7.1. ПЛОЩАДКИ ЗА ДЕЦА ОТ 5 ДО 7 ГОД.
· Детско комбинирано съоръжение с пързалка тип 6 „кораб“:
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Възрастова група: 3-12 г.

Максимална височина на свободно падане: 100 см.
Видове игри: катерене, пързаляне, балансиране, колективни игри, тематични игри.
Допустими настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка – 20 мм.
Стандарти, на които отговаря: БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN1176-7 или еквивалентно/и.
Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.
· Детско комбинирано съоръжение с пързалка тип 7 „влак“:
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Възрастова група: 3-12 г.

Максимална височина на свободно падане: 100 см.
Видове игри: катерене, пързаляне, балансиране, колективни игри, тематични игри.
Допустими настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка – 20 мм.
Стандарти, на които отговаря: БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN1176-7, БДС EN71-3 или еквивалентно/и.
Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.

· Детско комбинирано съоръжение с пързалка тип 8 „хеликоптер“:
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Възрастова група: 3-12 г.

Максимална височина на свободно падане: 100 см.
Видове игри: катерене, пързаляне, балансиране, колективни игри, тематични игри.
Допустими настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка – 20 мм.
Стандарти, на които отговаря: БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN1176-7, БДС EN71-3 или еквивалентно/и.
Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.
· Детско комбинирано съоръжение с пързалка тип 9 „крепост“:
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Възрастова група: 3-12 г.

Максимална височина на свободно падане: 150 см.
Видове игри: катерене, пързаляне, балансиране, колективни игри, тематични игри.
Допустими настилки за зоната на падане: пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка – 30 мм.
Стандарти, на които отговаря:  БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN1176-7, БДС EN71-3 или еквивалентно/и.
Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.
· Детско съоръжение двуместна люлка махало с две плоски седалки – два броя:
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Възрастова група: 3-12 г.

Максимална височина на свободно падане: 124 см.
Допустими настилки за зоната на падане: пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка – 20 мм.
Стандарти, на които отговаря:  БДС EN1176-1, БДС EN1176-2, БДС EN1176-7 или еквивалентно/и.
Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.
· Детско съоръжение люлка-везна тип 2 – четири броя:
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Възрастова група: 3-12 г.

Максимална височина на свободно падане: 100 см.
Допустими настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка – 20 мм.
Стандарти, на които отговаря: БДС EN1176-1, БДС EN1176-6, БДС EN1176-7 или еквивалентно/и.
Монтажът на съоръжението се извършва чрез метални закладни части и бетонни стъпки, съгласно конструктивната документация при мека настилка (трева, пясък) или чрез анкериране към твърда основа при синтетична ударопоглъщаща настилка.
· Детско съоръжение игра "Дама" (в настилка) – четири броя:
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Детските съоръжения се монтират към армирана бетонова основа с анкери, съгласно конструктивното становище. Съоръженията са различни по вид, цвят и структура и са предназначени за деца на възраст до 7 год. Те е необходимо да отговарят на действащият в Европейския съюз и България стандарт за безопасност на детските съоръжения за игра БДС EN 1176 или еквивалентно/и.

Съоръженията предлагат разнообразни начини на достъп и възможности за различни занимания, включително и за деца с увреждания.

2.8. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАРКОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ  ПОДОБЕКТ 1 и 2:
Беседка за деца

Около площадките, в зелените площи, ще бъдат доставени и монтирани беседки за деца /на изображенията долу/. Те се монтират чрез бетонови фундаменти.
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Пейка – технически характеристики:

· дървена конструкця;

· дървена обшивка;

· размери прибл. – 185 см х 150 см х 165 см.
Беседка 

На няколко места в двора, в зелените площи, ще бъдат доставени и монтирани беседки /на изображенията долу/. Те се монтират чрез бетонови фундаменти.
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Пейка – технически характеристики:

· дървена конструкця;

· покрив от OSB и битумни керемиди;

· размери прибл. – 306 см х 296 см х 262 см.
Пейка с облегалка

Около площадките, в зелените площи, ще бъдат доставени и монтирани пейки с облегалки /на изображенията долу/. Те се монтират чрез бетонови фундаменти.
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Пейка – технически характеристики:

· метална конструкця;

· дървени ребра;

· размери – 180 см х 52 см х 84 см.

Кош за отпадъци

В близост до площадките, в зелените площи, ще бъдат доставени и монтирани кошчета за отпадъци /на изображенията долу/. Те се монтират чрез бетонови фундаменти.
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Кош за отпадъци – технически характеристики:

· метална конструкця;

· дървена обшивка;

· размери – височина 70 см, диаметър на отвора 37 см.

2.9. Общи изисквания: 

Предложеното оборудване в офертите на участниците трябва да отговаря на техническите изисквания на възложителя към артикулите за всички обособени позиции.
Доставяното оборудване и обзавеждане по всички обособени позиции следва да бъде ново и неупотребявано, което да отговарят напълно на техническите спецификации и техническото предложение. 

Доставеното обзавеждане и оборудване трябва да бъде придружено със сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали. 
Доставяните стоки следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, както и другите данни, съобразно приложимите нормативни изисквания за съответния вид стоки. 

Гаранционният срок на обзавеждането следва да е минимум 24 месеца от датата на протокола за извършен монтаж. 
Гаранцията не покрива механични повреди, причинени от вандализъм. 

Всички отклонения или дефекти по доставеното обзавеждане трябва да бъдат отстранявани от Изпълнителя в срок съгласно неговото техническо предложение и за негова сметка. 

При установяване на несъответствия (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия на предоставеното (технологично) оборудване с Техническата спецификация на Възложителя и/или Техническото предложение на Изпълнителя и/или допусната грешка при монтажа на предоставеното оборудване, се прилага някой от следните варианти: 

· Изпълнителят заменя повреденото оборудване при запазване на всички минимални изисквания за съответния уред, само в случай че последното не води до промяна на предмета на поръчката и цената по договора, посочена в Ценовата оферта на Изпълнителя; или 

· Изпълнителят отстранява несъответствието в срок и по ред, посочени в констативния протокол и/или съобразно гаранционните условия; или 
· Цената по Договора се намалява съответно с цената на отделен компонент или модул от него, за които са констатирани несъответствия, ако това не води до промяна в предмета на поръчката или със сумата на разходите за отстраняване на несъответствието.
Доставката на необходимото оборудване и обзавеждане следва да бъде извършено, след възлагателно писмо от страна на Възложителя. 

Всяка доставка ще се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен приемо-предавателен протокол. 

Изпълнителят следва да извършва съответните доставки и техния монтаж, съгласно посочения в своята оферта срок. 

Изпълнителят се задължава да извършва всички необходими ремонтни дейности в гаранционния период за своя сметка.
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